SOUBOR DIGITÁLNÍCH MAP PRAHY

Soubor digitálních map Prahy (SDMP) v současné době obsahuje 11 základních typů map (viz obrázek). Je významnou, obsahově i objemově rozsáhlou lokalizační základnou pro uživatele. SDMP je budován tak, aby na výstupu umožňoval libovolnou skladebnost jednotlivých typů digitálních map, aby každá vrstva obsahu měla svého správce a aby jednotná aktualizace zajišťovala maximální přiblížení skutečnému stavu v terénu. Při tvorbě jednotlivých typů digitálních map byly v plné míře využívány veškeré dostupné podklady a dokumentace spolu s šetřením a měřením v terénu.
Tvorba SDMP byla zahájena v roce 1987 tvorbou Jednotné digitální mapy Prahy (JDMP) na dvou katastrálních územích. JDMP je nejrozsáhlejším, nejpřesnějším (1 : 500), nejkomplexnějším a tím i nejnákladnějším digitálním mapovým dílem na území města. JDMP zajišťuje obsahovou návaznost mezi katastrální mapou, Technickou mapou Prahy a mapovou dokumentací organizací spravujících technické vybavení města (inženýrské sítě). JDMP při své tvorbě využívá 17 druhů podkladové dokumentace a naopak po svém dokončení je základem pro tvorbu dalších typů digitálních map a vytváří základ lokalizačního propojení ISHMP s Informačním systémem geodézie a katastru a informačními systémy správců technického vybavení města.
V návaznosti na tvorbu JDMP byly postupně od roku 1993 zahajovány práce na dalších digitálních mapových dílech:
•	rastr Digitální mapy bývalého pozemkového katastru (1993 - 1994),
•	Digitální referenční katastrální mapa (1993 - 1995),
•	Digitální referenční liniová mapa uličních úseků a adresních bodů  (1994-1995),
•	Digitální referenční mapa správních hranic (1995),
•	Digitální tematická mapa 1 : 5000 (1995-1996),
•	Digitální referenční bloková mapa (1996),
•	Digitální ortofotomapy (1996-1997),
•	Digitální model terénu (1997-1998),
•	Digitální model střech 1 : 5000 (1998 ověření),
•	Digitální tematická mapa 1 : 20000 (1999)
Od roku 1990 bylo zahájeno ověřování údržby JDMP, od roku 1994 její průběžná údržba, od roku 1996 údržba digitálních referenčních map, od roku 1998 údržba ortofotomap a od roku 1999 údržba tematických map. Průběžně jsou udržovány digitální referenční mapa (DRM) správních hranic a DRM liniová. Údržba DRM katastrální probíhala dávkově v období 1996–1999. To znamená, že některá katastrální území byla  v této mapě aktualizována v roce 1996, jiná až v roce 1999. Proto bylo v roce 1999 rozhodnuto změnit technologii údržby SDMP tak, aby údržba byla jednotná (ze stejného zdroje dat). Základním předpokladem pro realizaci tohoto záměru je provést sjednocení  obsahu vybraných vrstev JDMP a DRM. Práce na sjednocení byly zahájeny  koncem roku 1999 a budou dokončeny v 1. čtvrtletí 2001 (právní stav), resp. v 1. pololetí 2001 (skutečný stav). Údržba blokové DRM probíhala podle potřeb uživatelů. V letošním roce probíhá údržba vrstvy budov z leteckých snímků.
Hlavními zdroji aktualizačních dat jsou geometrické plány a záznamy podrobného měření změn přebírané od Katastrálního úřadu Praha-město, aktualizace datových souborů správců technického vybavení města, dokumentace skutečného provedení staveb (stavební úřady) a výsledky geodetických prací při celoplošné údržbě. Díky tomu, že všechny stavební úřady pracují s digitálními mapami, zvyšuje se od roku 1993 výrazně kázeň při předávání dokumentace skutečného provedení staveb (do roku 1991 bylo předáno 483 dokumentací, v období 1992-1995: 4787 dokumentací, v letech 1996-1999: 17 002 dokumentací).
V současné době pokrývají digitální referenční mapy (resp. SDRMP - Soubor digitálních referenčních map Prahy), Tematická mapa Prahy 1 : 5000, 1 : 20000, ortofotomapy a Digitální model terénu celé území města. JDMP bude v letošním roce dokončena na 86% území města. Všechny tyto mapy tvoří Soubor digitálních map Prahy - SDMP.
V průběhu prací na tvorbě a údržbě SDMP byla vyhotovena řada aplikací, tematických map a účelových výstupů např.: digitální situační plány budov a místností, soubor map o výsledcích voleb s použitím údajů MSS, účelové digitální mapy v měřítku 1:10000, účelové klady mapových listů a hranic katastrálních území, Digitální tematické uliční mapy Prahy (kooperace: IMIP, CS Map, MGE), podklady pro Cenovou mapu Prahy, Ortofotoatlas Prahy (kooperace: IMIP, Kartografie Praha, Geodis Brno), mapový informační systém MYSIS (GEPRO), GISEL PRO (Hydrosoft Praha), Ortofotomapy města 1 : 5 000 se zakreslením hranic chráněných území (kooperace: IMIP, INF a OŽP MHMP), Virtuální procházka Prahou - CD-ROM (kooperace: Večeřílek, IMIP), Praha - městský atlas 1 : 10 000 - CD-ROM (kooperace: Geodézie CS, IMIP), Multimediální atlas Prahy - CD-ROM (kooperace: MultiMedia Computer, IMIP, Kartografie Praha), Ortofotoatlas Prahy - CD-ROM (kooperace: Multimedia Computer, IMIP, GEODIS Brno, Kartografie Praha) a další. 
Ve spolupráci s fy. UNICOM byl vyvinut program ENOM pro zakládání a vedení evidence nemovitého majetku města, ve spolupráci s Hydrosoftem Praha byla vytvořena prohlížečka dat DRM (DrmView), ve spolupráci s GEPRO je vyvíjena a ověřována grafická databáze MAPA 3. V roce 1999 byly vytvořeny nové vrstvy DRM: ulice, názvosloví, osy tramvajových kolejí. 
IMIP spolupracoval při revizi a kontrole hranic základních sídelních jednotek (ZSJ) jako podkladu pro sčítání lidu 2001. Byla provedena revize správních hranic a hranic ZSJ na území hl.m.Prahy a vyhotoveny grafické výstupy (rozpory v průběhu hranic katastrálních území a hranic městských částí, kolize katastrálních hranic s budovami). V lednu 2000 byl dokončen převod Souboru digitálních map Prahy z výškového systému Jadran do výškového systému Bpv (Balt po vyrovnání).
V současné době dosahuje objem dat SDMP 106,2 GB, z toho rastrová data historické katastrální mapy, pozemkové mapy a Technické mapy Prahy mají rozsah 1,8 GB, vektorová data JDMP 11 GB, vektorová data referenčních map 2,15 GB, ortofotomapy 89 GB a Digitální model terénu 2,25 GB.
Tvorba a údržba SDMP si od zahájení tvorby digitálních map v r.1987 do konce roku 2000 vyžádala celkové náklady ve výši 470,1 mil.Kč (36% provoz, 9% investice, 55% kooperace). Z toho  náklady na JDMP dosáhly 344,4 mil.Kč, na Digitální referenční mapy 74,2 mil.Kč a na Ortofotomapy (včetně Digitálního modelu terénu) 51,5 mil.Kč.
Využívání údajů ze souboru digitálních map Prahy každoročně roste. V období 1987 - září 2000 dosáhly tržby 30,03 mil.Kč, přičemž hodnota poskytnutých dat činila 816,31 mil.Kč (173% nákladů). Největší zájem je o výstupy z JDMP (78%), z digitálních referenčních map (10%) a ortofotomap (6%). Nejvíce dat poskytl IMIP správcům sítí (37% poskytnutých dat); městské úřady a organizace města převzaly od IMIP 35% všech poskytnutých dat. Pravidla pro poskytování dat z datových souborů IMIP byla schválena usnesením RZHMP č. 776/99.
Původní plán realizace Jednotné Digitální Mapy Prahy (vyjádřený v usnesení RZHMP č. 1673/1994) předpokládal dokončení tvorby JDMP v roce 1999. V důsledku výrazného snížení neinvestičního příspěvku v letech 1998 - 2000 došlo k odpovídajícímu zpoždění v tvorbě JDMP. 
Hlavním cílem prací v oblasti Souboru Digitálních Map Prahy pro období 2001 - 2002 je :
•	dokončit tvorbu JDMP (2001 - 9% území, 2002 - 5,1% území),
•	pokračovat v aktualizaci digitálních ortofotomap a tvorbě aktuální vrstvy budov. Praxe z minulých let ukazuje, že optimální roční  objem aktualizace ortofotomap je polovina území města,
•	vytvořit jednotnou grafickou databázi digitálních map s jednotným způsobem aktualizace, ze které budou poskytovány datové výstupy ve formátech pro stanovené grafické systémy (ArcInfo, ArcView, Microstation, Kokeš, AutoCad a další)
•	novým úkolem je zahájit tvorbu Digitálního modelu zástavby z  ortofotomap. Vlastnosti tohoto modelu definoval ÚRM tak, že  výšková přesnost bude cca 40 cm, a tvary střech budou určeny hranami hřebenů, říms a úžlabí bez vikýřů. Pro model zástavby se předpokládá využití při posuzování panoramat zástavby (ÚRM) a při hodnocení rozptylových podmínek v uliční síti, i komerční využití např. v  oblasti radiotelekomunikací. V roce 2001 se předpokládá vytvoření modelu zástavby pro centrální části města o rozsahu území cca 6300 ha.

	Urychlené dokončení tvorby JDMP v letech 2001-2002 ve spojení s půlročním režimem aktualizace ortofotomap bude znamenat snížení nákladů na kooperace od roku 2003 na 20 - 25 mil. Kč ročně. Předpokládaná hodnota dat poskytovaných ze SDMP se bude pohybovat kolem 150 mil. Kč ročně.